**D-Link DES-1024R技术参数**

**目 录**

1[重要参数](http://baike.baidu.com/link?url=TxJBjaGFI3-sxA5VErel81ylsxjxK1RBwwyvx8bWjc2URcQd1Q_KvA_AtSPlUyNFbNnfpGYkYbyv8gnHAvGDxq" \l "1)

2[主要参数](http://baike.baidu.com/link?url=TxJBjaGFI3-sxA5VErel81ylsxjxK1RBwwyvx8bWjc2URcQd1Q_KvA_AtSPlUyNFbNnfpGYkYbyv8gnHAvGDxq#2)

3[端口参数](http://baike.baidu.com/link?url=TxJBjaGFI3-sxA5VErel81ylsxjxK1RBwwyvx8bWjc2URcQd1Q_KvA_AtSPlUyNFbNnfpGYkYbyv8gnHAvGDxq#3)

4[功能特性](http://baike.baidu.com/link?url=TxJBjaGFI3-sxA5VErel81ylsxjxK1RBwwyvx8bWjc2URcQd1Q_KvA_AtSPlUyNFbNnfpGYkYbyv8gnHAvGDxq#4)

5[其它参数](http://baike.baidu.com/link?url=TxJBjaGFI3-sxA5VErel81ylsxjxK1RBwwyvx8bWjc2URcQd1Q_KvA_AtSPlUyNFbNnfpGYkYbyv8gnHAvGDxq#5)

6[保修信息](http://baike.baidu.com/link?url=TxJBjaGFI3-sxA5VErel81ylsxjxK1RBwwyvx8bWjc2URcQd1Q_KvA_AtSPlUyNFbNnfpGYkYbyv8gnHAvGDxq#6)

**1****重要参数**

产品类型：快速以太网交换机

应用层级：二层

传输速率：10/100Mbps

端口数量：24个

背板带宽：4.8Gbps

VLAN：不支持

包转发率：10Mbps:14800pps 100Mbps:14880...

MAC地址表：8K

网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE ...

端口结构：非模块化

交换方式：存储-转发

端口描述：24个10/100Mbps端口

**2****主要参数**

产品类型：快速以太网交换机

应用层级：二层

传输速率：10/100Mbps

交换方式：存储-转发

背板带宽：4.8Gbps

包转发率：10Mbps:14800pps

100Mbps:148800pps

MAC地址表：8K

**3****端口参数**

端口结构：非模块化

端口数量：24个

端口描述：24个10/100Mbps端口

传输模式：全双工/半双工自适应

**4****功能特性**

网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x

网络协议：CSMA/CD

VLAN：不支持

QOS：不支持

**5****其它参数**

状态指示灯：电源，端口

电源电压：AC 100-240V，50-60Hz

电源功率：最大6.4W

产品认证：FCC，CE，VCCI，C-Tick，CUL

产品尺寸：441×140×44mm

环境标准：工作温度：0-40℃

存储温度：-10-70℃

相对湿度：5%-95%（无凝结）

**6****保修信息**

保修政策：全国联保，享受三包服务

质保时间：3年

质保备注：3年免费保修

详细内容：凡属正常使用情况下由于产品本身质量问题引起的故障，在保修期内D-Link公司将负责给予有限保修。经维修的机器，在保修期内继续享有保修服务；若距保修期结束不足3个月，则所更换的备件自更换之日起享有3个月的保修。产品的保修起始日期为购机发票日期，如发票日期晚于D-Link系统发货日期加该产品的宽限期。[1]